Универсальный картридж с ZIF-панелью.

Можно использовать ПЗУ объёмом 32К-1024К и микросхемы FLASH памяти объёмом 128К-512К.

Если не планируется использование микросхем ПЗУ объёмом менее 128К, на плату можно не устанавливать микросхемы DD4,DD5 и DD6.

!!! Фотографии плат и корпуса могут немного отличаться от актуальных версий файлов в архиве. Была собрана только одна плата картриджа, и по результатам сборки были проведены необходимые корректировки схемы и деталей корпуса. На сделанных фотографиях фигурирует именно та, первая версия платы и корпуса.

-------------------------------------
©Prusak
https://zxbyte.ru/alf-cartridge.htm#zif