все микросхемы не устанавливать в панельку. Они паяются прямо в плату!
Высота DIP-микросхемы с панелькой не вписывается во внутренний размер корпуса картриджа.

В зависимости от типа микросхемы ПЗУ/FLASH по таблице перемычек замыкаем соответствующие перемычки SJ1-SJ9 на плате.


-------------------------------------
©Prusak
https://zxbyte.ru/alf-cartridge.htm