Микросхема ПЗУ/FLASH не может быть установлена в панельку и паяется прямо в плату!
Высота микросхемы с панелькой не вписывается во внутренний размер корпуса картриджа.

В зависимости от типа микросхемы ПЗУ/FLASH по таблице перемычек замыкаем соответствующие перемычки SJ1-SJ9 на плате.

На плате расположены дополнительные два посадочных места (обозначены как OPTIONAL) для микросхем в корпусе SOIC-16 на случай, если в качестве ПЗУ будут использоваться микросхемы объёмом 64К и менее. В этом случае для корректной адресации ПЗУ такого объёма будет требоваться введение дополнительной схемы дешифрации. Эти дополнительные места являются своеобразным монтажным полем - для этих посадочных мест разведено только питание (GND и +5V). В случае, если используются ПЗУ/FLASH объёмом от 128К и выше, на эти места ничего паять не надо!


-------------------------------------
©Prusak
https://zxbyte.ru/alf-cartridge.htm