Для распечатки на 3D принтере - нижняя крышка для приставки "Эльф".
Проверено на моём экземпляре приставки.


В отличие от оригинальной крышки в моей версии детали дополнительно сделаны два отверстия для крепления платы в районе разъёма картриджа. В этом месте плата при установке/снятии картриджа деформируется, и крепление за два дополнительных отверстия добавляет жёсткость плате.

Под разъём картриджа вставляется деталь "крепление на разъём". Предварительно в детали в отверстиях метчиком нарезается резьба М3. Способ установки детали виден на фотографиях (деталь просто просовывается под разъём и "защёлкивается"). Печатать крепление на разъём лучше всего в 100% заполнении пластиком.

Крышка крепится к корпусу приставки четырьмя шурупами. К области разъёма крышка крепится при помощи двух винтов М3х12.

(C) Сергей Баган, 2021
http://zxbyte.ru/alf.htm