Проект позволяет собрать (используя одну и ту же плату) одну из двух версий джойстика для приставки Эльф:

- пассивный джойстик для оригинальной приставки (представл¤ет собой просто 5 кнопок);
- джойстик, совместимый с Dendy, для использования с "новодельными" версиями приставки Эльф (Эльф-2016 и Эльф-2023).

Эти версии джойстиков отличаются только количеством элементов, устанавливаемых на плату согласно перечню элементов.

Контактные площадки SJ1-SJ4 при пайке платы нужно замыкать. Эти площадки предназначены для случая, когда нужно менять раскладку клавиш Fire A, Fire B, Select и Start между собой. В этом случае SJ1-SJ4 не замыкаются припоем, и при помощи дополнительных проводов делается нужная для вас раскладка этих клавиш.

Микросхему ИР9 можно использовать в корпусе как SOP16, так и DIP16, предварительно отогнув выводы.

!!! Кнопки перед пайкой на плату сначала защёлкиваются в шаблон (см. соответствующее фото), и только после паяются!

Гербер-файлы для заказа печатных плат находятся в архиве ALF_joystick-v1.0_2024-06-24.zip

--------------------------
©Prusak
https://zxbyte.ru/ALFjoystick.htm