ВНИМАНИЕ!!!!

Если контроллер будет устанавливаться с корпус, ВНИМАТЕЛЬНО читаем следующее предложение:
Разъём XS1 нужно установить над платой на высоту 10 мм. Для этого нужно просто перед началом пайки разъёма "просунуть" между ним и платой скобу для разъёма. Как это сделано, можно увидеть на картинке "Установка разъёма перед пайкой.jpg". Для надёжности можно зафиксировать разъём и скобу к плате при помощи двух винтов М2,5*18 и двух гаек М2,5.

------------------------------------------
1. Назначение прошивок ПЗУ в этом архиве

TRDVI53.BIN - Прошивка для ПЗУ DD14 (27512)
Содержит в себе - Mr.Gluk Reset Service, TR-DOS 5.04T (с глушением ВИ53 при старте), Menu-128, Basic 48

RT4TURBO.BIN - Прошивка для DD22 (КР556РТ4).
Прошивка с режимом работы Турбо-ВГ при позиционировании блока головок дисковода.

TEST48-128K.BIN - прошивка ПЗУ с тестами памяти 48К и 128К
Более подробно читать в файле testROM README.TXT

Прошивки ROM-диска для микросхемы DD31 можно найти тут: http://zxbyte.ru/rom_disk_for_byte.htm
Сначала рекомендую выбрать прошивку, а затем по её объёму искать нужную микросхему ПЗУ/FLASH для ROM-диска.


---------------------------------------------
2. Разъём XS1 устанавливается с обратной стороны платы (как показано в файле Установка разъёма XS1.jpg)
На белую деталь под разъёмом не обращать внимание - это скоба, выставляющая разъём на высоту 10мм над платой, и она нужна только при использовании платы контроллера с корпусом.
Если корпус не нужен, можно паять разъём на какой угодно высоте над платой.


---------------------------------------------------
3. Описание перемычек и разъёмов находится в файле "Перемычки и разъёмы контроллера.png"
Либо можно смотреть прямо на сайте: http://zxbyte.ru/bdi_novodel.htm



----------------------------------------------------
4. В случае если нужно использовать ПЗУ с тестами памяти, снимаем перемычки JP1,JP2,JP4 (если они установлены) и устанавливаем ПЗУ на место микросхемы DD14.
Описание теста можно найти тут: http://zxbyte.ru/test_rom_for_zx-spectrum.htm (раздел "Test 48/128K для компьютера "Байт")
При первом старте теста (при включении компьютера) можно для надёжности дополнительно "сбросить" компьютер кнопкой "Сброс".
После использования микросхемы с тестом делаем обратные действия: возвращаем на место DD14, восстанавливаем прежнее состояние перемычек JP1,JP2,JP4.


-------------------------------------------------------
5. Для работы со 128К RAM компьютер "Байт" требует доработки!
Как это делать: http://zxbyte.ru/bdi_novodel.htm
Раздел "Доработка "Байта" для работы схемы расширения памяти до 128КБ в контроллере дисковода"
Либо смотрите файл "Доработка Байта до 128K RAM.png" в этом архиве

-------------------------------------------------------
6. Прочую информацию по этому контроллеру можете найти на странице: http://zxbyte.ru/bdi_novodel.htm



©Prusak, http://zxbyte.ru