"На рис. 7 у разъема X1 позиционное обозначение контакта Б21 следует исправить на Б24."

Радио №2/1993





Насчет конденсатора С1 скажу что оптимально где то как раз 100-150пф. При сильно больших значениях счетчики DD7, DD8 будут не успевать сбрасываться до прихода очередного синхробита. Микросхемы можно ставить любые. У меня сборная солянка на 155, 555 ,74HCT...