JP1 - ON/OFF - исключает/включает вывод чёрно-белого изображения (XS3) через разделительный конденсатор. Разные мониторы и телевизоры могут по-разному работать при наличии разделительного конденсатора на входе. В ряде случае его (конденсатор) требуется исключить, что делается установкой перемычки JP1.

JP2 - Переключает контакт 6 RGB-разъёма (сигнал "Вых.НЧ") либо на VGA/HDMI конвертер, либо на SCART и XS5. В случае, когда доработка «Байта» не сделана, и через 6-й контакт разъёма идёт сигнал звука, ставим перемычку в положение 2-3. Если же вы дорабатывали «Байт» для работы с VGA-конвертером, и через 6-й контакт разъёма идёт сигнал 3,5МГц, ставьте перемычку в положение 1-2, при этом отключится подача звука на SCART и XS5 и включится конвертер VGA/HDMI.

JP3 "5V HDMI" - установленная перемычка разрешает подачу питания 5В от адаптера на HDMI разъём для случаев, если к этому разъёму подключено устройство, требующее питание 5В (например, какой-нибудь конвертер). При подключении к монитору или телевизору через HDMI эту перемычку лучше снимать.

JP4 "5V PICO" - установленная перемычка разрешает подачу питания 5В от адаптера на Raspberry. В обычном режиме эта перемычка установлена. Снимать её нужно только в случаях, когда к Raspberry для программирования подключается USB-кабель.

JP5 "GP5" - в текущем варианте прошивки снятая перемычка включает вывод заставки (через VGA или HDMI) при включении питания адаптера. Установленная перемычка, соответственно, отключает вывод заставки.

JP6 "GP28" - в текущем варианте прошивки установленная перемычка «инвертирует» выбранный в программе настройки видеовыход. То есть если в программе настройки вы установили вывод изображения через VGA, установленная перемычка меняет вывод изображения на HDMI выход. При снятой перемычке изображение будет выводиться через VGA. Это сделано для того, чтобы можно было быстро переключить вывод изображения на нужный видеовыход, не меняя настроек Raspberry. 