Подключаем Raspberry к компу по USB, запускаем программу-настройщик setupGUI.exe, указываем нужный COM-порт (у меня это был COM16), устанавливаем нужные параметры и жмём на "Применить".

После этого даже при отсутствии сигнала на входе адаптера Raspberry выдаст на экран горизонтальные цветные полосы. Это удобно для проверки работоспособности.

